<title>Hilfe Eisenbahnbau</title>

<h1>Eisenbahnbauwerkzeuge Teil 2</h1>

<p>
<a href="railtools.txt">Zum 1.Teil</a>
</p>
<p>
Rechts neben den Signalen kommen die <em>Bahnhöfe</em>. Es gibt verschiedene Grafiken, die aber in ihrer Funktion identisch sind. Um eine größere Station zu erhalten, können mehrere Bahnhofsegmente aneinander gebaut werden. Ist ein Segment nicht das erste einer Haltestelle, halbiert sich der in den Tooltips angegebene Baupreis. Der Abriss kostet immer 2000. Das darunter liegende Gleis, nicht aber die Oberleitung, bleibt intakt.<br>
In Stationen werden Züge mit Waren und Fahrgästen be- und entladen. Stationen können pro Segment und Gut 128 Einheiten annehmen. Wenn die Station voll ist und eine angeschlossene Fabrk nichts mehr anliefern kann, dann erscheint eine <strong>Station voll</strong>-Meldung.<br>
Bahnhofsegmente können nur auf ebenen, geraden und kreuzungsfreien Schienensegmenten errichtet werden. In jedes Segment passen 2 Wagen (inkl. Lok). Man sollte darauf aufpassen, dass der Zug auch in den Bahnhof passt. Überstehende Wagen werden nicht be- oder entladen.
</p>
<p>
Weiter rechts befindet sich das <em>Depot,</em> in dem Züge zusammengestellt werden. Das Depot kann nur an ein Gleisende auf ebenem Boden platziert werden.
</p>
<p>
Das zweite Symbol von rechts wird zum Tunnelbauen gebraucht. <em>Tunnel</em> können nur gerade gebaut werden. Das Gleis muss bis auf einen Hang gebaut werden, an dem der Tunnel enden soll, dann muss mit dem Tunnelbauwerkzeug auf das Endstück geklickt werden. Wird kein Tunnel gebaut, liegt am anderen Ende kein gerader Hang.
</p>
<p>
Ganz rechts noch das Werkzeug zum Bau von <em>Oberleitungen.</em> Es wird jeweils der ganze Block, in dem das Werkzeug eingesetzt wird, elektrifizeirt. Findet ein Zug mit elektrischer Lokomotive keinen Weg, kann dies auch daran liegen, dass nicht alle Streckenabschnitte elektrifiziert sind.
</p>
